ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH BÌNH ĐỊNH                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
          ((((  


         ((((((((((((                                              

 Số: 1154/QĐ-CTUBND                 Bình Định, ngày 26 tháng 5  năm 2011

 QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

Công trình: Khu tái định cư phục vụ dự án Trung tâm Quốc tế 
gặp gỡ khoa học đa ngành và các dự án khác lân cận 
tại phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn
((((((((((((((
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH



Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Nhà ở số 56/2005/QH11;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;
Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/ 2010 của Bộ Xây dựng Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;
Theo Quyết định số 3145/QĐ-CTUBND ngày 31/12/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu vực phía Đông QL1D thuộc KV2 phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn; Văn bản số 286/UBND-TC ngày 27/01/2011 của UBND tỉnh về việc quy hoạch chi tiết, GPMB và xây dựng Khu tái định cư phục vụ dự án Trung tâm Quốc tế gặp gỡ khoa học đa ngành và các dự án khác lân cận tại phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 27/TTr–SXD ngày 20/5/2011; đề nghị của của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tại Tờ trình số 171/TTr-TTPTQĐ ngày 28/4/2011,
QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công trình xây dựng, với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Tên công trình: Khu tái định cư phục vụ dự án Trung tâm Quốc tế gặp gỡ khoa học đa ngành và các dự án khác lân cận tại phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn.
2. Địa điểm và phạm vi ranh giới quy hoạch xây dựng:  Thuộc khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn.  
Giới cận cụ thể như sau: 

- Phía Bắc giáp: Tuyến mương thoát nước mưa;

- Phía Nam giáp:  Đường bê tông xi măng;
- Phía Đông giáp: Hàng rào Bệnh viện Phong và Da liễu Trung ương Quy Hòa;

- Phía Tây giáp:    Đường bê tông xi măng.

3. Tính chất và mục tiêu quy hoạch: 

- Cụ thể hóa đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn.
- Xác định rõ ranh giới khu đất quy hoạch để đầu tư xây dựng và lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho các hộ dân trong diện giải tỏa thuộc Dự án Trung tâm Quốc tế gặp gỡ khoa học đa ngành và các dự án khác lân cận tại phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn.
- Đấu nối cơ sở hạ tầng với các khu vực lân cận.
- Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý và đầu tư xây dựng theo quy hoạch.
4. Quy hoạch sử dụng đất: 

BẢNG CÂN BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT
	STT
	Loại đất
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ (%)

	01
	Đất ở (86 lô)
	8.839,90
	55,29

	02
	Đất công trình công cộng
	242,30
	1,52

	03
	Đất cây xanh
	789,40
	4,94

	04
	Đất giao thông và HTKT
	6116,26
	38,25

	
	TỔNG CỘNG
	15.987,86
	100,00


5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:
a) San nền:

- Giải pháp san nền: Khu vực quy hoạch có cao độ nền phù hợp quy hoạch chung. Độ dốc tương đối bằng phẳng nên chỉ tổ chức san gạt cục bộ. 
- Cao độ nền mặt bằng phải đủ để xây hệ thống thoát nước mặt, hướng thoát nước được xác định theo hướng từ Nam xuống Bắc.
b) Giao thông:

- Tổ chức các tuyến giao thông nội bộ xung quanh khu dân cư đấu nối với giao thông đô thị theo hướng quy hoạch phân khu đã được phê duyệt. Các tuyến đường có lộ giới như sau:
 + Mặt cắt 1-1: lộ giới 15,5m (4,0m+7,5m+4,0m).
 + Mặt cắt 2-2: lộ giới 13,5m (3,0m+7,5m+3,0m);

 + Mặt cắt 3-3: lộ giới 12,0m (3,0m +6,0m+3,0m);

 + Mặt cắt 4-4: lộ giới 9,0m (2,0m +5,0m+2,0m).
c) Quy hoạch cấp điện:

- Nguồn điện cấp trực tiếp cho khu vực thiết kế là trục đường dây 22/0,4KV theo quy hoạch chung tỷ lệ 1/2.000 đã được phê duyệt.
- Bố trí một trạm biến áp có công suất trong khoảng 250KVA tại khu vực thiết kế. 
d) Quy hoạch cấp nước sinh hoạt: Giai đoạn trước mắt sử dụng nước ngầm tại chỗ, về lâu dài sử dụng nguồn cấp nước từ nhà máy nước thành phố Quy Nhơn. Tổng nhu cầu dùng nước 66m3/ngày-đêm.
e) Quy hoạch thoát nước mưa:

- Hệ thống thoát nước mặt: Khu vực quy hoạch được trải dài theo tuyến, địa hình có cao độ thấp dần theo hướng Nam xuống Bắc, hướng thoát nước chính đổ ra một tuyến mương ở hướng Đông Bắc khu vực quy hoạch. 
- Bố trí tuyến thoát nước mặt dọc theo các đường giao thông.
- Hệ thống thoát nước nghiên cứu thiết kế sử dụng kết hợp ống bê tông ly tâm và mương nắp đan bê tông xi măng bố trí dọc trên vỉa hè của các tuyến đường sau đó xả vào các tuyến kênh thoát nước khu vực.

f) Quy hoạch thoát nước bẩn sinh hoạt:

Giai đoạn hiện nay chưa có hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, về lâu dài nước thải sinh hoạt được đấu nối đưa về trạm xử lý của khu vực.

g) Quản lý chất thải rắn sinh hoạt:

Toàn bộ lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom đưa về khu vực xử lý theo quy định của thành phố Quy Nhơn.
6. Nguồn vốn: Vốn ngân sách.
7. Thời gian thực hiện quy hoạch: Năm 2011.

8. Tổ chức thực hiện
- Phê duyệt đồ án quy hoạch:  UBND tỉnh Bình Định;
- Cơ quan thẩm định đồ án quy hoạch: Sở Xây dựng Bình Định;

- Chủ đầu tư: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Định;

- Tư vấn lập đồ án quy hoạch: Trung tâm Quy hoạch và Kiểm Định xây dựng Bình Định.


Điều 2. Quyết định này làm căn cứ để tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế kỹ thuật và giao đất theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. 



Mọi sự thay đổi về giới hạn địa điểm, quy mô và nội dung quy hoạch đều phải thông qua Sở Xây dựng xem xét thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt mới được thực hiện.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:





 KT. CHỦ TỊCH
- Như Điều 3;





 PHÓ CHỦ TỊCH


- CT, PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K7, K14(TK.12b). 
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