ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  510 /QĐ- CTUB                       Quy Nhơn, ngày  03   tháng  3  năm  2005

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Phê duyệt thiết kế - dự toán 
                               Hạng mục: Phần thuỷ công  - thiết bị máy bơm
Công trình : Trạm bơm điện Tả Giang, huyện Tây Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

	- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
- Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/0003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng; 
	- Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
- Căn cứ Quyết định số 155/QĐ-CTUB ngày 15/01/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi công trình trạm bơm điện Tả Giang;
- Xét đề nghị của UBND huyện Tây Sơn tại Tờ trình số 04/TT-UBND ngày 18/01/2005 về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình Trạm bơm điện Tả Giang và kết quả thẩm định của Sở Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 280/SNN -TL ngày 24/02/2005,

QUYẾT ĐỊNH

	Điều 1: Phê duyệt Thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình, với các nội dung sau:

1- Tên công trình: Trạm bơm điện Tả Giang	 
	Hạng mục:	Phần thuỷ công - Thiết bị máy bơm
2- Địa điểm XD: 	Xã Tây Giang, huyện Tây Sơn
3- Chủ đầu tư:      UBND huyện Tây Sơn
4- Tổ chức lập thiết kế kỹ thuật:  Công ty TNHH Hưng Thuỷ
5- Tổng mức đầu tư đã phê duyệt:	3.172.238.000 đồng
6- Quy mô và các thông số kỹ thuật chủ yếu:
+ Nhiệm vụ công trình: Bơm nước từ sông Kôn tưới 80 ha mía, 40 ha lúa thuộc HTX NN Tả Giang, xã Tây Giang
+ Cấp công trình: IV
+ Các thông số kỹ thuật chủ yếu:
* Trạm bơm :
	Trạm bơm điện đầu mối dạng móng tách rời, gồm 02 máy bơm loại LT470-16, trong đó có 01 máy dự phòng, lưu lượng bơm thiết kế Qtk = 0.125 m3/s
Cột nước bơmtoàn phần:			14,69 m
Cao trình đặt máy:				33,60 m
Cao trình mức nước min bể hú:		28,85 m
Cao trình mức nước max bể xả:		41,50 m
*  Phần kênh mương:
	Tổng chiều dài kênh chính:		1.754 m
	Lưu lượng thiết kế kênh:	 		0.125 m3/s
	Kênh chính gồm đoạn đầu kênh dài 400m, mặt cắt ngang dạng ống chảy có áp, kết cấu bằng ống nhựa loại PVC f 450-11; Đoạn giữa dài 737 mét, mặt cắt kênh hình chữ nhật (bxh)=(70x80)cm, kết cấu bằng bê tông M 200 đổ tại chỗ; Đoạn cuối kênh dài 617 mét, mặt cắt hình thang (bxh)=(50x75)cm, kết cấu dạng kênh đất.
7- Kinh phí xây dựng:
*Tổng kinh phí 	:			3.047.899.000 đồng
	Trong đó:	- Xây lắp:		2.356.070.000 đồng
			- Thiết bị: 		     69.685.000 đồng
			- Chi khác:		   422.144.000 đồng
			- Dự phòng chi:	   200.000.000 đồng
(Kinh phí xây dựng chưa bao gồm phần chi phí lắp đặt hệ thống điện trong và ngoài nhà máy).
8- Nguồn vốn: Theo Quyết định số 135/2004/QĐ-UB ngày16/12/2004 của UBND tỉnh.
9- Thời gian thi công:  năm 2005
10- Hình thức quản lý dự án:  Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
	11- Tổ chức thực hiện: Tổ chức đấu thầu xây lắp. Chủ đầu tư phải tiến hành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng trước khi thi công xây dựng.

	Điều 2: Quyết định này làm cơ sở để lập kế hoạch vốn và cấp phát vốn. Khi thanh quyết toán công trình theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước. Mọi thay đổi về thiết kế và dự toán phải lập đầy đủ thủ tục thông qua cơ quan thẩm định để trình duyệt mới được thực hiện .

	Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

                          		                        KT.CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 
 Nơi nhận :                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH
- Như điều 3 ;				
- Lưu VP, K10

								  Nguyễn Văn Thiện