ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                           
Số:   56/GCN-CTUBND                         Quy Nhơn, ngày  29  tháng  3  năm 2006    

GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

          Căn cứ Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 ngày 20/5/1998;
          Căn cứ Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về việc ban hành quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước; 
          Căn cứ Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; 
          Căn cứ Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 06/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu; 
          Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn 153/SKH-ĐKKD  ngày 20/3/2006,

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHO
Công ty Môi trường đô thị Quy Nhơn 

         - Trụ sở chính: số 40 đường Phan Bội Châu, Quy Nhơn, Bình Định.
         - Giấy chứng nhận ĐKKD số 112 782 do Sở Kế họach và Đầu tư Bình Định cấp  ngày 12/01/1998.

         1- Thực hiện dự án đầu tư : Nhà máy xử lý rác thải thành phố Quy Nhơn. 
         - Thời gian thực hiện dự án năm 2006 và hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2007.
         - Tổng vốn đầu tư:    50.498.496.000đồng.
         - Lĩnh vực đầu tư: thu gom rác thải và tái chế phế liệu, phế thải. 
         - Địa điểm thực hiện: thôn Thanh Long, xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 
         - Sử dụng số lao động trong năm:  46 người.

        2- Các ưu đãi được hưởng đối với dự án nói tại điểm 1 trên đây:
         - Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 01 năm và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho 04 năm tiếp theo cho phần đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới.

         - Được miễn thuế nhập khẩu đối với các thiết bị, máy móc nhập khẩu mà trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu chất lượng để tạo thành tài sản cố định của doanh nghiệp (có Danh mục chi tiết kèm theo).

          3- Công ty Môi trường đô thị Quy Nhơn hưởng ưu đãi nêu ở điểm 2 trên đây nếu thực hiện đúng và đủ các điều kiện: thu gom rác thải và tái chế phế liệu, phế thải. 

Nơi nhận:                                                                               KT.CHỦ TỊCH 
- Sở KH & ĐT Bình Định;                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH
- Cục thuế Bình Định; 
- Cục Hải quan Bình Định;
- Cty Môi trường ĐT Quy Nhơn;
- Lưu VT, K7 (CT.06 b)                                                                     

                                                                                    Nguyễn Thị Thanh Bình 

  

 ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC THIẾT BỊ, MÁY MÓC, PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI
ĐƯỢC MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số:        /GCN-CTUBND 
ngày     /3/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

Tên dự án đầu tư: Nhà máy xử lý rác thải thành phố Quy Nhơn
Tên chủ đầu tư được ủy quyền: Công ty Môi trường Đô thị Quy Nhơn.
Tên tổ chức nhập khẩu theo ủy thác: Công ty Cổ phần XNK Máy Hà Nội.

TT	Tên hàng hóa	Quy cách,
ký mã hiệu	Số lượng	Ghi chú	
I	HỆ THỐNG PHÂN LOẠI				
1	Phễu nạp liệu mặt đất		01		
	- Chiều cao nạp liệu	0m			
	- Kích thước miệng phễu	L= 4m x 1 = 1,6m			
	- Công suất nạp	3,5m3 			
	- Băng tải đến phễu nạp liệu	Dài 4m; rộng 1,1m			
2	Băng tải nạp liệu	Dài 16m; rộng 1m	01		
	Lực đẩy:bộ phận thủy lực điều khiển bằng điện	7,5Kw			
3	Trống sàng TR 1850		01		
	- Đường kính	1,8m			
	- Dài	5,00m			
	- Trống sàng bao gồm (đoạn)	09			
	- Kích thước mắt sàng	50 x 50 mm			
	- Công suất 	30t/h			
4	Băng phân loại từ tính	Rộng 800mm; 
dài 1500mm	01		
	Lực đẩy: động cơ bằng điện	1,1Kw			
5	Dây chuyền phân loại bằng tay MS17	Rộng 1m; dài 18m	01		
	(16 máng trượt rác)				
6	Bộ phận thủy lực điều khiển bằng điện		01		
	- Két dầu	200lít			
	- Động cơ đẩy chạy bằng điện	45Kw			
7	Bảng điều khiển điện trung tâm		01		
	- Tổng công suất	50Kw			
	- Điện áp	380V			
	- Tần số	50Hz			
II	THIẾT BỊ Ủ RÁC HỮU CƠ				
1	Máy nghiền P175MD		01		
	Thông số kỹ thuật:				
	- Độ cao nạp liệu	2,28m			
	- Kích thướt ngoài: L x W x h:	9,5mx 2,54m x2,65m			
	- Trọng lượng rỗng:	17.000Kg			
	- Công suất nạp 	150m3/h - 20t/h			
2	Máy đảo trộn 5320SPM		01		
	Đặc điểm kỹ thuật:				
	- Chiều rộng	5,30m			
	- Độ cao dưới tunnel	2,20m			
	- Tổng chiều rộng	6,5m			
	- Đường kính rotor	1,10m			
	- Công suất	500 - 2.000m3/h			
	- Bánh lái: lốp công nghiệp	405/70/R24			
	- Kích thước ngoài: L x 1 x h:	2,98 x 7,30 x 3,85m			
	- Trọng lượng:	13.000kg			
III	DÂY CHUYỀN SÀNG				
1	Phễu nạp liệu		01		
	- Độ cao nạp liệu	2,5m			
	- Miệng phễu	L 4m x 11,6m			
	- Công suất nạp liệu	3,5m3 			
	- Băng tải dẫn đến phễu nạp liệu	Dài 4m x rộng 1,15m			
	- Lực đẩy: bộ phận điều khiển bằng thủy lực				
2	Băng tải nạp liệu	Dài 10m; rộng 1m	01		
	(Lực đẩy: động cơ thủy lực)				
3	Trống sàng TR 1850		01		
	- 2 trống có thể thay thế cho nhau				
	- Đường kính	1,8m			
	- Dài	5,00m			
	- Trống sàng chia thành (đoạn)	09			
	- Mắt sàng: 01 trống	25 - 25mm			
	                    01 trống còn lại	10 - 10mm			
	- Bàn chải dùng để quét trống, đường kính	400mm			
	- Lực đẩy: 04 động cơ thủy lực				
	- Công suất: với mắt sàng kích thước 	25mm-25mm: 25t/h			
4	Băng tải dưới trống sàng 	Dài 6m; Rộng 1m	01		
	Công suất: động cơ thủy lực				
5	Băng tải phục vụ phân loại	Dài 8m; Rộng 1m	01		
	Động cơ đẩy: động cơ thủy lực				
6	Băng phân loại từ tính		01		
	- Đường kính	244mm			
	- Rộng	1m			
7	Hệ thống đường ống hút nhựa		01		
	03 Đường ống				
	- Nằm ở phía trên băng tải và dưới trống sàng				
	- Nằm ở phía trên băng tải nạp liệu cho dây chuyền phân loại 				
	- Nằm ở trống sàng				
	- 01 Hệ thống hút chạy bằng động cơ 37Kw				
	- 01 Hệ thống điều khiển công suất hút cho mỗi  				
	đường ống 				
8	Bàn phân loại tỉ trọng		01		
	- Chiều rộng của thiết bị	1600mm			
	- Chiều dài của thiết bị	2500mm			
9	Bộ phận điều khiển thủy lực		01		
	- Két dầu	200lít			
	- Động cơ điện	45Kw			
10	Bảng điều khiển điện trung tâm		01		
	- Bộ phận cách nhiệt				
	- Công tắc tắt mở				
	- Tổng công suất	90Kw			
	- Điện áp	380V			
	- Tần số	50Hz			
VI	XE XÚC CÓ CẦN TRỤC HÌNH ỐNG MANITOU (sản xuất tại Pháp)	MT845 H Lsu	03		
	Đặc tính kỹ thuật				
	- Công suất nâng	4000kg			
	- Độ cao nâng	7,4m			
	- Phần mở rộng	4,4m			
	- Động cơ PERKIN loại 1104C - 44T				
	Công suất	101CV/74,5Kw			
	Xi lanh	4400cm3			
	- Hộp truyền động				
	- Thủy lực				
	- Lốp: kích thước	480/65R24tri-steel NOKIAN			
	- Cabin: kín				
	- Cần trục: Đơn giản, khóa cơ				
	- Kích thước và trọng lượng:				
	Cao	2,56m			
	Rộng	2m			
	Dài	5,23m			
	Cân nặng (không bao gồm cần trục)	8825kg			
	- Thiết bị chuẩn:				
	Toàn bộ cần trục:	Rộng 1260mm			
	Cần trục	1200mm			
	Gầu	Rộng 2,3m			
	Công suất	2000L			
	Gầu ngoạm	Width 2,3m			
V	PHỤ KIỆN 				
1	P175DM				
	- 01 Bộ phin lọc	13 chiếc/bộ			
	- 25 Bộ néo (để đập, tách rời ra)	46 chiếc/bộ			
	- 25 bộ xích	46 chiếc/bộ			
	- 25 Bộ bulông và đai ốc	90 chiếc/bộ			
	- 01 bộ băng chuyền	01 chiếc/bộ			
2	5320SPM				
	- 02 Bộ trộn hình mái chèo	50 chiếc/bộ			
	- 01 Bộ trộn hình quạt	30 chiếc/bộ			
	- 01 Bộ lọc	17 chiếc/bộ			
3	TS1850+TSD1850				
	- 01 Bộ chổi than	01 chiếc/bộ			
	- 01 Bộ con lăn đường kính 89	08 chiếc/bộ			
	- 01 Bộ con lăn dẫn động	04 chiếc/bộ			
	- 01 Bộ bánh lái (bánh và răng điều khiển)	04 chiếc/bộ			
	- 02 Bộ bánh răng dẫn truyền	01 chiếc/bộ			

                                                                                             KT.CHỦ TỊCH 
                                                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                   

                                                                                     Nguyễn Thị Thanh Bình