ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TỈNH BÌNH ĐỊNH                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                        KQ23
Số : 127/2003/ QĐ- UB                             Quy Nhơn, ngày  18  tháng  7  năm 2003                                      

QUYẾT ĐỊNH 
 Ban hành Nội quy Bảo vệ công trình thủy lợi

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

     	- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ( sửa đổi ) ngày 21/6/1994;
	- Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04 tháng 4 năm 2001;
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 849/TT-NN&PTNT  ngày 16 tháng 6 năm 2003; 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này bản Nội quy Bảo vệ công trình thủy lợi. 

Điều 2: Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ nội dung bản Nội quy này chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh Bình Định, áp dụng đối với tất cả các công trình thủy lợi đã xây dựng và đưa vào khai thác.

Điều 3:  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký . Các văn bản khác trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

	Điều 4 : Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ban, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

                                                                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
  
     Nơi nhận:
   - Như Điều 4
   - TT Tỉnh uỷ							       (Đã ký) 
   - TT HĐND tỉnh
   - CT, các PCT UBND tỉnh
   - L/đạo VP
   -  Lưu VP,K10 

							   
ỦY BAN NHÂN DÂN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
   TỈNH BÌNH ĐỊNH                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NỘI QUY 
Bảo vệ công trình thủy lợi
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 127/2003/ QĐ-UB  ngày  18 tháng 7 năm 2003 của UBND tỉnh Bình Định)

	Để  tăng cường hiệu lực quản lý, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức kinh tế- chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi cá nhân trong việc khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi; UBND tỉnh Bình Định ban hành nội quy bảo vệ công trình thủy lợi với các điều khoản sau : 

        Điều 1 : Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi bao gồm công trình và vùng phụ cận.

	Phạm vi vùng phụ cận của công trình thủy lợi được quy định như sau: 

	1- Đối với đập của các hồ chứa nước , phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập từ chân đập trở ra, theo các cấp thiết kế.

	- Cấp thiết kế I  tối thiểu là 300m, phạm vi không được xâm phạm là 100m sát chân đập, phạm vi còn lại được sử dụng cho các mục đích không gây mất an toàn đập;

	- Cấp thiết kế II tối thiểu là 200m, phạm vi không được xâm phạm là 50m sát chân đập, phạm vi còn lại được sử dụng cho các mục đích không gây mất an toàn đập;

	- Cấp thiết kế III tối thiểu là 100m, phạm vi không được xâm phạm là 40m sát chân đập, phạm vi còn lại được sử dụng cho các mục đích không gây mất an toàn đập;

	- Cấp thiết kế IV tối thiểu là 50m, phạm vi không được xâm phạm là 20m sát chân đập, phạm vi còn lại được sử dụng cho các mục đích không gây mất an toàn đập;

	- Cấp thiết kế V tối thiểu là 20m, phạm vi không được xâm phạm là 5m sát chân đập phạm vi còn lại được sử dụng cho các mục đích không gây mất an toàn đập. 

           Cấp thiết kế công trình xem phụ lục  kèm theo.
	
          2- Đối với kênh nổi có lưu lượng từ 2 m3/giây đến 10 m3/giây, phạm vi bảo vệ từ chân mái ngoài của kênh trở ra từ 2m đến 3m; lưu lượng lớn hơn 10 m3/giây, phạm vi bảo vệ từ chân mái ngoài của kênh trở ra từ 3m đến 5m.
	
          3- Đối với đập dâng nước kiên cố, phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập từ đường biên xây đúc phía ngoài công trình trở ra tùy theo cấp công trình quy định như đập của hồ chứa nước tại khoản 1-  Điều 1.

	4- Đối với khu vực lòng hồ, vùng phụ cận bảo vệ công trình được tính từ đường biên có cao trình bằng cao trình đỉnh đập trở xuống phía lòng hồ.

        Điều 2: Nghiêm cấm các hành vi sau đây : 
	
           1- Lấn chiếm, sử dụng đất trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; các hoạt động gây cản trở đến việc quản lý, sửa chữa và xử lý công trình khi có sự cố.
	 
            2- Các hành vi trái phép gây mất an toàn cho công trình thủy lợi trong phạm vi  bảo vệ công trình thủy lợi, bao gồm: 

	    a) Khoan, đào đất đá, xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi gây mất an toàn cho công trình;

                b) Sử dụng chất nổ gây hại; tự ý dỡ bỏ hoặc lấp công trình thủy lợi phục vụ lợi ích công cộng;
           
           3- Thải các chất độc hại, rác rưởi, xác động vật, nước thải chưa xử lý hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn cho phép vào công trình thủy lợi.
          
           4- Vận hành công trình thủy lợi trái với quy trình, quy phạm kỹ thuật đã được quy định:

               a) Người không có nhiệm vụ không được tự ý ra vào hoặc sử dụng máy móc, thiết bị của công trình thủy lợi; không được tự ý đóng mở cống, tràn, đập dâng nước và các hành động khác để đánh bắt cá.

	     b) Tự ý điều tiết mực nước trên kênh mương tưới tiêu.
	 
            5- Các hành vi khác gây mất an toàn cho công trình thủy lợi bao gồm:
 
	      a) Dùng chất nổ, thuốc độc để đánh bắt cá trong phạm vi an toàn công trình thủy lợi;

	       b) Xê dịch hoặc phá hủy các thiết bị quan trắc và bảo vệ công trình thủy lợi như: cọc mốc chỉ giới, cột cây số, trụ điện thắp sáng, trụ điện thoại, biển báo, biển cấm, cột thủy chí và các thiết bị đo nước, đo áp lực.

       c) Neo buộc thuyền bè tại cống lấy nước, tràn xả lũ, mái thượng lưu đập (đối với hồ chứa), neo buộc thuyền bè tại thân đập, 2 bên vai đập, cống lấy nước (đối với đập dâng trên sông).

       d) Cạy gỡ đá xây, lát, các tấm bê tông và tháo mở các thiết bị lắp đặt thuộc hệ thống kênh mương tưới tiêu.

	       e) Thả trâu bò trên bờ kênh, lòng kênh mương tưới tiêu, mái đập đất, đặt đăng đó, ngâm tre, gỗ, nứa hoặc các vật liệu khác trong kênh làm cản trở dòng chảy.

        Điều 3 : Các phương tiện giao thông chỉ được lưu hành đúng tải trọng và tốc độ cho phép tại mỗi công trình thủy lợi; trong trường hợp cần thiết phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Nếu cố tình vi phạm gây hư hỏng thiệt hại đối với công trình thì chủ phương tiện phải bồi thường mọi thiệt hại.

        Điều 4 :  Khen thưởng và xử phạt .
	
          1- Tổ chức và cá nhân có thành tích trong việc bảo vệ công trình thủy lợi, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi được khen thưởng theo quy định của pháp luật.
	
          2- Người nào lấn chiếm đất trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, không tuân theo sự huy động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi công trình xảy ra sự cố; phá hoại hoặc gây mất an toàn công trình thủy lợi, vi phạm nội quy bảo vệ công trình thủy lợi thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật ./. 

                                                    TM- UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Phụ lục :   Cấp thiết kế

 ( Theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam  TCXDVN 285:2002  Công trình thủy lợi các quy định về thiết kế do Bộ Xây Dựng ban hành theo Quyết định số 26/2002/QĐ-BXD ngày 28/8/2002 )

            Bảng 2-1 : Cấp thiết kế công trình theo năng lực phục vụ

Loại công trình thủy lợi	Cấp thiết kế	
	I	II	III	IV	V	
1.Hệ thống thủy nông có diện tích được tưới hoặc diện tích tự nhiên khu tiêu(103ha)	 50	< 50  10	< 10 2	< 20,2	<0,2	
2.Nhà mát thủy điện có công suất (103KW)	 300	< 30050	<505	<50,2	<0,2	
3.Công trình cấp nguồn nước (chưa xử lý) cho các ngành sản xuất khác có lưu lượng(m3/s)	20	< 2010	<502	< 2		

               Bảng 2-2 : Cấp thiết kế công trình theo đặc tính kỹ thuật
                                  của các hạng mục công trình thủy

Loại công trình thủy lợi	Loại đất nền 	Cấp thiết kế	
		I	II	III	IV	V	
1.Đập vật liệu đất, đất - đá có chiều cao lớn nhất (m) 	A

B

C	>100

>75

>50	>70100

>3575

>2550	>2570

>1535

>1525	>1025

>815

>815	 10

 8

 8	
2.Đập bê tông, bê tông cốt thép các loại và các công trình thủy chịu áp khác có chiều cao(m) 	A

B

C	>100

>50

>25	>60100

>2550

>2025	>2560

>1025

>1020	>1025

>510

>510	 10

 5

 5	
3.Tường chắn có chiều cao(m) Công trình cấp nguồn nước (chưa xử lý) cho các ngành sản xuất khác có lưu lượng m3/s	A

B

C	>40

>30

>25	>2540

>2030

>1825	>1525

>1220

>1018	>815

>512

>410	 8

 5

 4	
4.Hồ chứa có dung tích (106 m3)		>1000	>2001000	>20200	>120	1	

  Chú thích : 
   1- Đất nền chia thành 3 nhóm điền hình :
	Nhóm A : Nền là á sét 
	Nhóm B : Nền là đất cát, đất hòn thô, đất sét ở trạng thái cứng và nửa cứng .
	Nhóm C : Nền là đất sét bão hòa nước ở trạng thái dẻo. 
   2- Chiều cao công trình được tính như sau :
	- Với đập vật liệu đất , đất-đá: Chiều cao tính từ mặtnền thấp nhất sau khi dọn móng (không kể phần chiều cao chân khay) đến đỉnh đập.
	- Với đập bê tông các loại và các công trình xây đúc chịu áp khác: chiều cao tính từ đáy chân khay thấp nhất đến đỉnh công trình .