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Số: 2061/QĐ-CTUBND                       Bình Định, ngày  14  tháng 9  năm 2011

 QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 
Doanh trại Đại đội Công binh thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định.
((((((((((((((
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị  số 30/2009/QH 12;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về việc lập, thẩm định phê duyệt và quản lý Quy hoạch đô thị; Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị; Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;
Theo Văn bản số 4428/UBND-NĐ ngày 23/12/2009 của UBND tỉnh Bình Định về việc chấp thuận địa điểm để Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị đầu tư xây dựng Đại đội Công binh; Quyết định số 1178/QĐ-CTUBND ngày 27/5/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và dự toán chi phí quy hoạch xây dựng công trình Doanh trại Đại đội Công binh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 59/TTr–SXD ngày 05/9/2011; đề nghị của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định tại Tờ trình số 812/TTr-BCH ngày 04/7/2011,
QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công trình xây dựng, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Doanh trại Đại đội Công binh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định.
2. Phạm vi ranh giới và quy mô quy hoạch xây dựng:
Khu đất thuộc khu vực 7, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn,có giới cận cụ thể như sau:

· Phía Bắc giáp: Đường quy hoạch Long Vân – Suối Trầu.

· Phía Nam giáp: Đường lâm sinh và đất trồng cây lâu năm.

· Phía Đông giáp: Hành lang thoát nước ven Suối Trầu.

· Phía Tây giáp: Đường lâm sinh.

Tổng diện tích quy hoạch: 39.855 m2.
3. Tính chất và mục tiêu quy hoạch:

Làm cơ sở pháp lý cho việc thực hiện đầu tư xây dựng dự án công trình Doanh trại Đại đội Công binh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, nhằm ổn định cơ sở vật chất cho bộ đội, góp phần xây dựng nề nếp chính quy của đơn vị. 

4. Quy mô sử dụng đất:

Bảng cân bằng sử dụng đất 
	Stt
	Thành phần 
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Khu vực văn phòng làm việc + Ở cán bộ chiến sĩ
	23.170
	58,14

	a
	Đất xây dựng công trình
	2.713
	

	b
	Đất cây xanh, sân vườn
	9.611
	

	c
	Đất giao thông, sân
	10.846
	

	2
	Khu vực thao trường – Bãi tập
	8.485
	21,29

	3
	Khu vực tăng gia, sản xuất
	8.200
	20,57

	Tổng cộng
	39.855
	100,00


5. Quy định về quản lý quy hoạch – kiến trúc:
Khu văn phòng làm việc và khu ở dành cho cán bộ chiến sĩ: Chỉ giới xây dựng công trình lùi vào so với chỉ giới đường đỏ đối với tuyến đường Long Vân – Long Mỹ và hành lang thoát nước dọc suối ≥ 5m; tầng cao xây dựng tối đa: ≤ 03 tầng.

6. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường:

a) San nền: Cao độ hiện trạng trung bình: 14,5m. Cao độ thiết kế nền trung bình 17m. Cao độ nền thấp nhất 17m; cao nhất 20,5m. Độ dốc san nền theo hướng Đông – Tây và Nam – Bắc.
b) Thoát nước mưa: Nước mưa được thu gom về các hố ga bằng hệ thống mương có nắp, hở, cống ngầm, chia làm 02 lưu vực:
- Lưu vực 1: Chảy về phía Đông thoát ra khu vực Suối Trầu.

- Lưu vực 2: Chảy về phía Bắc thoát ra đường Long Vân đi Long Mỹ.
c) Giao thông: 
Đường Long Vân đi Long Mỹ là tuyến giao thông đối ngoại chính. Doanh trại Đại đội Công binh đấu nối vào tuyến đường này tại 01 vị trí.
Giao thông nội bộ: Toàn bộ hệ thống giao thông nội bộ có kết cấu bằng bê tông xi măng đảm bảo chịu tải cho xe bộ binh và xe cơ giới.
d)  Cấp nước: Khu vực chưa có hệ thống cấp nước của đô thị. Trước mắt sử dụng giếng khoan hoặc giếng khơi. Về lâu dài đấu nối vào hệ thống cấp nước sạch của đô thị.
e) Cấp điện: Nguồn điện đấu nối vào tuyến điện hiện trạng dọc tuyến đường Long Vân đi Long Mỹ. Hệ thống cấp điện đi nổi cung cấp cho các khu chức năng của doanh trại.
f) Thoát nước thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường:

- Thoát nước thải: Nước thải chủ yếu là nước thải sinh hoạt của các cán bộ chiến sĩ trong doanh trại, được xử lý cục bộ bằng hệ thống bể tự hoại và sẽ được đấu nối vào hệ thống thoát nước thải chung khi có tuyến đi qua.
- Quản lý chất thải rắn: Thu gom và vận chuyển về khu xử lý chung của thành phố Quy Nhơn theo dịch vụ vệ sinh môi trường.
7. Tổ chức thực hiện: 
- Phê duyệt thiết kế quy hoạch: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 

- Thẩm định thiết kế quy hoạch: Sở Xây dựng Bình Định.

- Chủ đầu tư: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định.
 
- Tư vấn thiết kế quy hoạch: Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế xây dựng Bình Định.
Điều 2. Quyết định này làm căn cứ để tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế kỹ thuật và giao đất theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.


Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:






      KT. CHỦ TỊCH
- Như Điều 3;





                PHÓ CHỦ TỊCH
- CT UBND tỉnh;
- TTCB;
- Lưu: VT, K14(TK.12b). 
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