TỈNH UỶ BÌNH ĐỊNH                                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BCS ĐẢNG UBND TỈNH                                                       TB. 25
                                                Quy Nhơn, ngày  01   tháng  12   năm  2004                         Số:  174/TT- BCS                      

TỜ TRÌNH
Về việc xin ý kiến về điểm cập bờ cáp quang biển trên bãi biển  
Quy Nhơn và các hướng tuyến cáp quang trên đất liền
____________________

		                 Kính gửi:  Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

	Ngày 29/10/2004, UBND tỉnh nhận được Công văn số 253/CQB của Ban quản lý dự án Cáp quang biển trục Bắc-Nam về việc xin ý kiến chấp thuận vị trí điểm cập bờ và hướng tuyến cáp quang trên đất liền. Theo đó, điểm cáp quang xin cập bờ trên bãi biển Quy Nhơn tại vị trí có toạ độ 13044,899E, 109012,905N (bên ngoài góc tường rào phía Bắc của Khách sạn Resort Hoàng Anh Quy Nhơn) và các hướng tuyến cáp quang trên đất liền từ điểm cập bờ đến trạm cấp bờ; từ trạm cập bờ đến nút truyền dẫn viễn thông liên tỉnh Quy Nhơn có thiết kế sơ bộ như sau:

	1- Về điểm cập bờ: Cáp đi từ biển vào đúng toạ độ nêu trên (điểm cập bờ không có diện tích) và sẽ được chôn sâu dưới mặt cát biển từ 2-3m. Rãnh cáp đào trên bãi biển rộng từ 1-2m. Sau khi lắp đặt cáp xong sẽ lấp trả lại mặt bằng như ban đầu. Vị trí này nằm trong diện tích xây dựng công viên ven biển theo quy hoạch nên không ảnh hưởng đến hạ tầng kỹ thuật và mỹ quan chung của các công trình khác.

	2- Về hướng tuyến cáp trên đất liền: Sau khi cập bờ tại toạ độ nêu trên, cáp sẽ đi thẳng góc dọc theo vỉa hè đường An Dương Dương, cắt ngang qua đường này và đi dọc theo vỉa hè đường Tây Sơn về Trạm cấp bờ (đã được chấp thuận địa điểm xây dựng tại khu quy hoạch dân cư-dịch vụ Đông Bến xe khách trung tâm thành phố Quy Nhơn); từ Trạm cập bờ cáp đi dọc theo vỉa hè của một số đường đến nút truyền dẫn viễn thông liên tỉnh (Bưu điện An Dương Vương). Phần cắt ngang qua đường, cáp sẽ chôn sâu từ 0,5 - 0,7m, rộng khoảng 0,3m; sau khi lắp đặt xong sẽ lấp trả lại mặt bằng như ban đầu. Phần cáp đi dọc theo vỉa hè sẽ đi trong cống bể xây mới và cống bể đã có sẵn nằm dưới vỉa hè của Bưu điện tỉnh (kích thước cống bể sâu 0,5m; rộng 0,6m có nắp đậy).

	Ban cán sự Đảng UBND tỉnh nhận thấy điểm cáp quang xin cập bờ và các hướng tuyến cáp trên đất liền như đã nêu không gây thiệt hại nhiều về cảnh quan môi trường và kiến trúc đô thị Quy Nhơn, có thiết kế và biện pháp thi công tương đối phù hợp theo yêu cầu chung nên để tạo điều kiện cho Ban quản lý dự án Cáp quang biển trục Bắc-Nam sớm hoàn thành thủ tục đầu tư và thi công công trình theo đúng tiến độ, Ban cán sự  Đảng UBND tỉnh kính trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, cho ý kiến về vị trí điểm cáp quang cập bờ và các hướng tuyến cáp trên đất liền như đã nêu trên./.
	                               
                                                           TM. BCS ĐẢNG UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH                                                                            
Nơi nhận:                                                                                   Bí thư 
- Như trên                 
- Lưu BCS, K6.

                                                                                                                                                                         

                                                                                       Vũ Hoàng Hà