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ỦY BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       (((((                                                 ((((((((((( 

Số:   52  /QĐ-CTUB                              Quy Nhơn, ngày  10  tháng 01  năm 2005
QUYẾT  ĐỊNH

V/v phê duyệt thiết kế - dự toán điều chỉnh bổ sung

Công trình: Lưới điện trung hạ áp Hải Minh - Hải Giang,

thành phố Quy Nhơn  

(((((((((
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 


Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


Căn cứ Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng, Nghị định 12/2000/NĐ-CP và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng: ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP;


Căn cứ Quyết định số 18/2003/QĐ-BXD ngày 27/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng;


Căn cứ Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 của Bộ Xây dựng về việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư và Thông tư số 07/2003/TT-BXD ngày 17/6/2003 của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000;


Căn cứ Quyết định số 5293/QĐ-UB ngày 27/12/2002 của UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế và dự toán điều chỉnh bổ sung công trình;


Xét đề nghị của Sở Công nghiệp  tại văn bản số 06/CV-SCN ngày 06/01/2005,

QUYẾT  ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt thiết kế - dự toán bổ sung với nội dung chủ yếu sau:

1. Công trình: Đường dây trung hạ áp Hải Minh - Hải Giang, thành phố Quy Nhơn.

2. Địa điểm xây dựng: Hải Minh - Hải Giang, thành phố Quy Nhơn.

3. Chủ đầu tư: UBND thành phố Quy Nhơn.

4. Đơn vị lập dự toán: Công ty CP xây lắp CN Bình Định.

5. Về thiết kế bổ sung: Theo thẩm định của Sở Công nghiệp.

6. Các thông số kỹ thuật chủ yếu:

6.1- Đường dây 22 KV: Chiều dài tuyến 10.823 m; dây dẫn 3M38 mm2; thay đổi cách điện trung thế: dùng sứ chuỗi 3 bát cho các vị trí néo và 2 bát cho vị trí đỡ. Điều chỉnh móng cột MV2 thành MV3, đảm bảo kỹ thuật theo yêu cầu di dời khỏi lộ giới giao thông.

6.2. Trạm biến áp 22/0,4 KV: Dung lượng 100 KVA; trạm kiểu treo trên 2 cột BTLT; bảo vệ bằng FCO và chống sét van trung thế; bảo vệ phía hạ thế bằng Aptomat; bổ sung ống nhựa luồn cáp hạ thế và phụ kiện.

6.3. Đường dây 0,4 KV: Lắp thêm các cột 8,4 m; móng MV-3, xà Rack.

7. Kinh phí dự toán bổ sung:  59.179.712 đ (năm mươi chín triệu, một trăm bảy mươi chín ngàn, bảy trăm mười hai đồng).

Trong đó:
- Chi phí xây lắp

:
56.636.197 đ


- Chi khác


:
  2.543.515 đ
8. Nguồn vốn: Ngân sách các cấp hỗ trợ và huy động nhân dân vùng hưởng lợi công trình;

Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 5293/QĐ-UB ngày 27/12/2002 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 5293/QĐ-UB ngày 27/12/2002 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Công nghiệp, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

                                                                              KT. CHỦ TỊCH UBND TỈNH

                                                                                                             PHÓ CHỦ TỊCH 

                                                                                             Trịnh Hồng Anh 

